
**LPS-027 Держатель стержня фасадный (120мм)**

****

**Технические характеристики**

|  |  |
| --- | --- |
| Материал держателя | Оцинк. сталь |
| Диапазон зажима круглого проводника | 6-10 мм |
| Высота держателя | 120 мм |
| Толщина материала | 2 мм |
| Диаметр шпильки | 8 мм |
| Материал крепежа | Оцинк. сталь |

Область применения: Для крепления круглого молниепроводника на фасаде здания.