


**LPS-003/1 Держатель-зажим фасадный прижимной (Ф8-10мм), цинк.**



Технические характеристики

|  |  |
| --- | --- |
| Материал держателя | Оцинк. сталь |
| Диаметр прутка, d | 8 - 10 мм |
| Толщина материала клеммы | 2,5 мм |
| Материал крепежа | Оцинк. сталь |

Область применения:

применяется для фиксации круглого проводника Ф 8-10 мм непосредственно к фасаду здания либо к металлическим конструкциям при помощи винта.