** **

**ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ**

Сертификат № РОСС RU.АЖ33.Н00620

**Держатель круглого проводника**

 **фальцевый большой LPS-045**



**Производитель ООО ТПК «Татполимер»,**

Российская Федерация, Республика Татарстан, 422982, г. Чистополь, ул. Мира, д. 44 «В», тел./факс (84342) 5-84-13, 5-84-25,

**www.tatpolimer.ru**

2021

1. **Назначение изделия**

Держатели круглого проводника фальцевый большой используются в системе внешней молниезащиты для крепления токоотводов на фальцевой кровле.

1. **Технические характеристики**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование | LPS-045 |
| Материал держателя | оцинкованная сталь |
| Диаметр круглого проводника, мм | 8-10 |
| Материал крепежа | оцинкованная сталь |
| Масса, кг | 0,098 |

Основные размеры приведены на рис. 1.

1. **Состав изделия и комплектность**

Настоящий держатель полосы фасадный состоит из следующих деталей (см. рис. 1):

1. Уголок;
2. Клемма 2 шт.;
3. Комплект крепежа.

Партия держателей, поставляемая в один адрес, комплектуется паспортом и объединенным техническим описанием в соответствии с ГОСТ 2.601-2006.

Внешний вид товара может отличаться от товара, представленного на фото. Фирма-производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию товара, не влияющих на качество изделия.

1. **Устройство и принцип работы**

Держатель представляет собой изделие для закрепления молниепроводников на фальцевых крышах. Держатель фиксируется на фальце при помощи болта М8. Проводник устанавливается в клемму держателя и зажимается болтом М8.

Монтаж держателя плоского проводника следует производить в следующем порядке:

- установить держатель на фальце кровли с помощью болта;

- установить молниепроводник в клемму и затянуть;

- затянуть болт держателя.



Рис. 1. Держатель стержня фасадный серии LPS-045.

1. **Техническое обслуживание**

Изделие должно эксплуатироваться по назначению.

1. **Условия хранения и транспортировки**

Изделия не относятся к категории опасных грузов, что допускает их перевозку любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

При железнодорожных и автомобильных перевозках изделия допускаются к транспортировке только в крытом подвижном составе. Обращаться с товаром с соответствующей осторожностью.

Изделия должны храниться в упаковке предприятия-изготовителя.

1. **Гарантийные обязательства**

Гарантийный срок на держатель составляет 12 месяцев со дня продажи.

Гарантия распространяется на все заводские и конструктивные дефекты. Данная гарантия не распространяется:

* на повреждения, возникшие в результате монтажа неквалифицированным персоналом, или с нарушением требований настоящего паспорта;
* при наличии повреждений в результате ударов, а также других механических или температурных повреждений.
1. **Сведения о рекламациях**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Номер и датарекламации | Краткое содержаниерекламации | Меры, принятыепредприятием-изготовителем |
|  |  |  |