# Транспортер ленточный трубчатый разгрузчик самосвалов

# ТЛТРС-3513-Э

Транспортер ТЛТРС-3513-Э предназначен для разгрузки автотранспорта с самосвальным типом кузова, с боковой или задней выгрузкой и транспортировки зерна или зернистого материала с помощью ленты, проходящей через трубу. Применяется для перегрузки (транспортировки) продукта исключительно в сельскохозяйственных работах.

Особенности конструкции:

* привод от электродвигателя через ременную передачу;
* имеет ряд шиберных задвижек в приемной части для регулирования и остановки потока зерна, поступающего на ленту;
* установлена пневматически регулируемая створка для направления продукта в центр транспортерной ленты и предотвращения просыпания зерна при выгрузке из самосвала;
* снабжен лебедкой для подъема в транспортное положение;
* имеет тягово-сцепное устройство для перемещения трактором в рабочую зону внутри территории предприятий.

# Технические характеристики

* производительность транспортировки зерновых культур – до 200 т/ч;
* максимальная скорость движения ленты при работе от электродвигателя – 4,2 м/с;
* ширина транспортерной ленты – 0,56 м;
* толщина транспортерной ленты с учетом профильных ребер – 12 мм;
* диаметр транспортировочной трубы – 0,35 м;
* мощность электродвигателя – 15 кВт;
* частота вращения вала электродвигателя – не более 1500 об/мин;
* класс защиты шкафа управления – IP65;
* класс защиты электродвигателя – IP55;
* напряжение сети/частота – 380 В (±10 %)/50 Гц;
* температура эксплуатации от электродвигателя – от –20° до +35°;
* температура перевозки на собственном ходу – от –20° до +40°;
* температура перевозки в разобранном состоянии – от –40° до +50°;
* масса – 3000 кг;
* срок службы – 10 лет.

Основные размеры приведены на рисунке

Рис. 1. Основные размеры

