**LPS-004/A2/2 Соединитель крестообразный стержень-стержень, нерж.**



Технические характеристики

|  |  |
| --- | --- |
| Материал соединителя | Нерж. сталь |
| Диапазон зажима заземляющего стержня | 14 - 22 мм |
| Толщина материала | 1,5 мм |
| Материал крепежа | Нерж. сталь |

Область применения: применяется для соединения стержней заземления Т-образным либо параллельным способом.