

**LPS-004/Zn/2 Соединитель крестообразный стержень-стержень, цинк**

****

|  |  |
| --- | --- |
| Материал соединителя | Оцинк. сталь |
| Диапазон зажима заземляющего стержня | 15 - 22 мм |
| Толщина материала | 2 мм |
| Материал крепежа | Оцинк. сталь |

Область применения: применяется для соединения стержней заземления Т-образным либо параллельным способом.